**PLC控制电机需求说明**

1. 任务描述

有一机械轨道，两侧安装有电机，轨道上可放置电路板，通过电机转动可使电路板前行，轨道底下布有10组传感器，可检测电路板是否到达该位置，当电路板到达后，则驱动该位置处电机转动，使电路板前进，电路板离开该位置后，该位置处电机停止转动。目前以3个电机为一组，为达到控制效果，当电路板到达后同时驱动两组电机。

1. 设备型号

Plc：松下FP-X0 L30R

传感器：

1. 提交验收

源代码一份

使用说明一份